1. 充电

车辆输入12V

数码管常亮，轮流显示输入电压和当前电量，间隔3S

1. 放电/升压

数码管常亮，显示当前电量

1. 待机

数码管不亮，

MCU进入停机模式，只有外部中断(KEY)能唤醒?

1. 唤醒

MCU工作，数码管不亮，升压电路不工作